附件：需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合肥168中学陶冲湖校区体育场主席台户外条屏预算** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 室外单色显示屏 | 像素点间距：10mm  单面屏体尺寸：19.84m\*0.96m；  单面全屏像素：1984\*96  基色：红色  发光点颜色组合：1R  密度：10000/㎡  整屏平整度：≤0.3mm  可视角：100°/50°  模组尺寸：320mm\*160mm  亮度：≥2500CD/㎡  灰度：10bit  \*为保证产品稳定性需提供产品3C认证证书复印件加盖并加盖厂家投标专用章或公章  \*提供原厂省级及以上LED光源散热装置证明文件复印件并加盖厂家投标专用章或公章  \*提供原厂省级及以上室外屏抗大风阻证明材料复印件并加盖厂家投标专用章或公章  \*提供原厂三年质保承诺函并加盖厂家投标专用章或公章 | 19.05 | 平米 |
| 2 | 控制系统 | 1、支持音视频、图像、文字、Gif等形式的媒体文件播放；  2、支持Word、Excel、PPT显示；  3、支持外部视频信号播放。  \*4、为保证产品稳定性，提供的软件与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 套 |
| 3 | 云联网播放器 | 异步播放器，可联网，自带8G内存  带载总点数：65万，最宽：4096，最高：3840。  支持局域网、WIFI控制、可通过百兆网口/WiFi/4G 接入网络，云平台控制、集群控制，进行节目和设备管理  支持U盘即插即播，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放。 | 1 | 台 |
| 4 | 供电系统 | 工作电压(V):380V  最大负载为:15KW  1 支持设备通电电源指示灯  2 支持设备通断电源指示灯  3 支持空挡、手动切换、网路切换开关  \*4 支持分布式阶梯延时上电功能（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告）  5 支持手动开关控制显示设备  6 支持网络查询显示设备电源状态  7 支持网络一键开关控制设备电源  \*8 支持网络定时开关控制设备电源（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告）  9 配电箱内置PLC控制器  10 配电箱内置定时任务功能  \*11 支持设置不少于10组的定时任务（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告）  12 配电箱支持防雷、防浪涌功能  13 支持烟雾探测功能  14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理  15 支持湿度探测功能  16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理  17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备  18 支持向后台实时传输当前检测数据  \*19为保证产品稳定性，要求产品与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 集成安装、调试、维保 | 1、设备安装施工所需必要配件、线材、辅材。  2、所有设备安装、调试。所有软件系统的部署、调试、数据初始化等。  3、所有硬件设备、软件系统的使用培训、维护技巧培训等。  4、旧屏高位拆除及，包边拆卸、线路整理  5、屏体框架用国标热镀锌钢材屏周（边框）装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外，还应兼顾屏四周美观，达到美观效果。 | 1 | 项 |

以上标有“\*”号部分须在投标文件中提供相关证书